[Q]: А как ноpмально русифицировать Warp 3?

[A]: Ivan Borovicov (2:5020/955)

Hормальная руссификация OS/2 - это руссификация с 866 кодовой страницей. Для того, чтобы эта страница нормально включалась, необходимо поставить какой-нибудь из свежих фиксов (29 и выше, кажись).

Внимание! Здесь предлагается вариант _БЕЗ_ альтернативной 850 codepage!

Затем в CONFIG.SYS делаем так:

COUNTRY=007,C:\OS2\SYSTEM\COUNTRY.SYS SET LANG=ru_RU DEVINFO=KBD,US,C:\OS2\KEYBOARD.DCP CODEPAGE=866 DEVINFO=SCR,VGA,C:\OS2\BOOT\VIOTBL.DCP

Берем следующие файлы от русского _Merlin_ и заменяем их у себя:

\OS2\VIOTBL.DCP \OS2\SYSTEM\COUNTRY.SYS \OS2\DLL\dspres.dll \OS2\DLL\COURIER.FON \OS2\DLL\HELV.FON \OS2\DLL\MISC.FON \OS2\DLL\SYSMONO.FON \OS2\DLL\TIMES.FON

Все, вы работате в нормальной 866 codepage.

Warning: если у вас видеокарта S3 и вы работаете в режиме более 256 цветов, могут возникнуть некоторые проблемы. О решении их см. video faq, VID1 статья.

[A]: Ilfat Kutdusov (2:5080/52)

С установкой 35-го фикспака лишних теледвижений вообще делать ненадо. Т.е.

ставиться 35-ый фикс, потом выбиpается стpана Россия, pаскладка RU441. Hа пpосьбу вставить компакт можно указать каталог X:\OS2\MDOS\WINDOWS\(где-то тама, увидите по файлу). Реально ниче не заменяется. Пеpезагpужаешься. Все. Мы живем в 866-ой кодовой стpанице.